***Государственное общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Утверждаю**Директор ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска»**Дмитриева М. В.* | *Принято на МС**Протокол №* *от « » 2021 г.**Руководитель МС* *Хабарова Я.С.* | *Рекомендовано на МО**учителей технологии**Протокол №* *от « » 2021 г.**Руководитель МО**Никонов А.О.* |
| *Приказ №* *от « » 2021 г.* |

**Рабочая учебная программа по**

*Швейному делу*

*(наименование учебного предмета / курса)*

для обучающихся (9 классов)

*(ступень образования / класс)*

на 2021-2022 уч. год.

*(срок реализации программы)*

Составлена

Программу составила учитель швейного дела Топоркова О. В.

*(Ф.И.О. учителя)*

Иркутск 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

9 КЛАССЫ

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.2020 г.
3. Программами специальной (коррекционной) образовательной школы под редакцией В.В. Воронковой и на основе авторской программы по швейному делу Л.С. Иноземцевой.
4. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы№12 г. Иркутска на 2021– 2022 г.

Развернутый тематический план ориентирован на использование следующих учебников, учебных и учебно-методических пособий:

Для обучающихся:

* Картушина, Г.Б. Швейное дело: учеб. для 7 кл. спец. (коррекц.) образовательных учреждений / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – М.: Просвещение, 2009.
* Картушина, Г.Б. Швейное дело: учеб. для 8 кл. спец. (коррекц.) образовательных учреждений / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – М.: Просвещение, 2009.
* Картушина, Г.Б. Швейное дело: учеб. для 9 кл. спец. (коррекц.) образовательных учреждений / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – М.: Просвещение, 2009.
* Егорова, Р.И. Учись шить: кн. для учащихся среднего школьного возраста / Р.И. Егорова, В.П. Монастырская. – М.: Просвещение, 1988.
* Мозговая, Г.Г. Швейное дело: учебник для 7-8 кл. / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. – М.: Просвещение, 1990.

Для учителя:

* Программы специальной (коррекц.) образовательной школы: 7-9 классы / под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
* Фефелева, Л.Н. Если вы любите шить / Л.Н. Фефелева. – М.: Легпромбытиздат, 1993.
* Еременко, Т.И. – волшебница: кн. для учащихся 5-8 кл. средней школы / Т.И. Еременко. – М.: Просвещение, 1988.
* Домашние ремесла: сборник / сост. Е. Семашко. – М.:Терра; Физкультура и спорт, 1997.

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии «Швея – мотористка женской и детской легкой одежды».

В 9 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжение нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 9 классах достаточно сложен: изучаются технологии пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной действительности, на занятиях «Практическое повторение» школьникам предлагают заказы базового предприятия.

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, географии и истории.

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства и т.д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов.

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями в швейные ателье. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения.

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемые базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной фабрике».

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику мышц пальцев рук у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.

**9 класс**

|  |
| --- |
| Количество часов |
| Iчетверть | 83 |
| IIчетверть | 73 |
| III четверть | 104 |
| VI четверть | 58 |

|  |  |
| --- | --- |
| I четверть РАЗДЕЛЫ | часы |
| 1 | **ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ** | 2 |
| 2 | **ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ** | 8 |
| 3 | **ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ НА ОСНОВЕ ПЛАТЬЯ И РАСКРОЙ ПЛАТЬЯ, ОТРЕЗНОГО ПО ЛИНИИ ТАЛИИ ИЛИ ПО ЛИНИИ БЕДЕР** | 16 |
| 4 | **СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ЮБКОЙ** | 33 |
| 5 | **ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ** | 5 |
| 6 | **ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО** | 6 |
| 7 | **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА** | 13 |
| II четверть РАЗДЕЛЫ |
| 9 | **ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ**  | 2 |
| 10 | **ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ И ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ В МАСШТАБЕ И В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ** | 13 |
| 11 | **РАСКРОЙ ПО ГОТОВЫМ ВЫКРОЙКАМ ИЛИ ЧЕРТЕЖАМ И ПОШИВ ЛЕГКОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ** | 25 |
| 12 | **ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНОГО ЦЕХА** | 16 |
| 13 | **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА** | 17 |
| III четверть РАЗДЕЛЫ |
|  | **ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ** | 2 |
|  | **ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВА НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ** | 8 |
|  | **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ** | 7 |
|  | **ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ПРОСТЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ** | 36 |
|  | **ВЫПОЛНЕНИЕ МАШИННОЙ ЗАКРЕПКИ НА КОНЦАХ ШВА У ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБОТАННЫХ НА ОБМЕТОЧНОЙ МАШИНЕ** | 4 |
|  | **ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ПРЯМОГО ЦЕЛЬНОКРОЕНОГО ПЛАТЬЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В МАССОВОМ ПРОИХВОДСТВЕ** | 47 |
| VI четверть РАЗДЕЛЫ |
|  | **ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ** | 2 |
|  | **НОВЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ШВЕЙНОМ ПРЕДПРИЯТИИ**  | 8 |
|  | **ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЮБОК И БРЮК, ПРИМЕНЯЕМАЯ В МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ОДЕЖДЫ** | 28 |
|  | **ОБРАБОТКА ОКАНТОВОЧНЫМ ШВОМ СРЕЗА МЕЛКОЙ ДЕТАЛИ** | 10 |
|  | **ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ** | 10 |

Программа рассчитана 318 часа, по 10 часов в неделю. Программа составлена в соответствии с расписанием и учебным планом ГОКУ СКШ № 12 г. Иркутска

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Тема урока****9 класс** | **Кол-во****часов** | **Тип****урока** | **Элементы****содержания** | **Требования к уровню****подготовки** | **Вид контроля** | **Дата****проведения** |
| **I четверть (66 часа)** |
| **РАЗДЕЛ «ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ» (2ч.)** |
|  | Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда | 2 | Урок беседа | Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего распределения рабочих. Первичный инструктаж по охране труда | **Знать:** правила безопасной работы в мастерской. | Ответы на вопросы |  |
| **РАЗДЕЛ «ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ» (8ч.)** |
|  | Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей | 3 | Объяснение нового материала | Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей: блузочная, плательная, плащевая. Свойства тканей из синтетических волокон и учет при пошиве изделия | **Знать**: название тканей из синтетических волокон, их свойства.**Уметь**: учитывать свойства тканей из синтетических волокон при выборе их для конкретного изделия. | Ответы на вопросы |  |
|  | Распознавание тканей из синтетических волокон | 2 | Лабораторная работа | Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения нитей. | **Знать**: свойства тканей из синтетических волокон.**Уметь**: распознавать ткани из синтетических волокон | Контроль за действиями |  |
|  | Уход за изделиями из синтетических тканей | 3 | Объяснение нового материала | Особенности ВТО синтетических ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей | **Знать**: свойства тканей из синтетических волокон, правила ухода за изделиями из них. | Ответы на вопросы. Контроль за действиями |  |
| **РАЗДЕЛ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ НА ОСНОВЕ ПЛАТЬЯ И РАСКРОЙ ПЛАТЬЯ, ОТРЕЗНОГО ПО ЛИНИИ ТАЛИИ ИЛИ ПО ЛИНИИ БЕДЕР» (16ч.)** |
|  | Знакомство с изделием (платье отрезное по линии талии или по линии бедер) | 1 | Объяснение нового материала | Платье отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Ткани для пошива платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Название контурных срезов. | **Знать**: детали отрезного платья, названия контурных срезов выкройки.**Уметь**: придумывать фасоны платья, отрезного по линии талии или бедер, зарисовывать их и описывать | Ответы на вопросы. Контроль за действиями |  |
|  | Изготовление выкройки отрезного платья | 2 | Комбинированный  | Изготовление выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Разрезание выкройки основы платья по линии талии или бедер. Подготовка выкройки к раскрою. Проверка качества выкройки | **Знать**: последовательность внесения изменений в выкройку основы платья.**Уметь**: выполнить изготовление выкройки платья отрезного по линии талии или бедер | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Выбор и описание фасона платья | 2 | Комбинированный  | Выбор фасона платья на себя. Описание фасона | **Уметь**: придумать или выбрать по журналам мод фасон отрезного платья, зарисовать и описать его | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Моделирование отрезного платья | 2 | Комбинированный  | Нанесение фасонных линий. Изготовление выкройки отрезного платья выбранного фасона | **Знать**: основы моделирования.**Уметь**: выполнить моделирование платья выбранного фасона | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Моделирование рукава. Изготовление выкройки рукава «фонарик» | 2 | Комбинированный  | Моделирование рукава. Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек других фасонов. Изготовление выкройки рукава «фонарик» | **Знать**: основы моделирования рукава на основе выкройки прямого рукава.**Уметь**: выполнить моделирование рукава «фонарик» | Ответы на вопросы. Контроль за действиями |  |
|  | Изготовление выкройки рукава «крылышко» | 2 | Комбинированный  | Моделирование рукава. Изготовление выкройки рукава «крылышко» | **Знать**: основы моделирования рукава на основе выкройки прямого рукава**Уметь**: выполнить моделирование рукава «крылышко» | Ответы на вопросы. Контроль за действиями |  |
|  | Раскрой деталей платья | 2 | Практическая работа | Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки на ткани. Раскрой деталей платья с учетом припусков на швы. Проверка качество кроя | **Знать**: правила подготовки ткани к раскрою, рациональной раскладки деталей на ткани.**Уметь**: выполнить раскрой деталей платья с учетом припусков на швы | Контроль за действиями |  |
|  | Подготовка деталей кроя к обработке | 3 | Комбинированный  | Подготовка деталей кроя к обработке. Способы перевода контурных линий. Контрольные линии | **Знать**: способы перевода контурных линий.**Уметь**: подготавливать детали кроя к обработке | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
| **РАЗДЕЛ «СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ЮБКОЙ» (33ч.)** |
|  | Составление плана пошива платья выбранного фасона | 1 | Практическая работа | Составление плана пошива платья выбранного фасона по техническому рисунку | **Уметь**: составить план пошива платья выбранного фасона по техническому рисунку | Ответы на вопросы. Контроль за действиями |  |
|  | Подготовка платья к примерке | 1 | Практическая работа | Сметывание деталей изделия | **Знать**: порядок подготовки изделия к примерке**Уметь**: выполнить подготовку изделия к примерке | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Проведение первой примерки. Устранение выявленных дефектов | 2 | Практическая работа | Правила проведения первой примерки блузки. Возможные дефекты и способы их устранения | **Уметь**: провести примерку, устранить выявленные дефекты | Контроль качества |  |
|  | Обработка вытачек | 2 | Практическая работа | Технология стачивания вытачек. ВТО вытачек. Требования к качеству выполняемой операции | **Знать**: технологию выполнения операции.**Уметь**: выполнить стачивание вытачек и их заутюживание | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Стачивание плечевых срезов лифа | 2 | Практическая работа | Стачивание плечевых срезов. Обработка срезов стачного шва на краеобметочной машине или вручную. ВТО шва. Требования к качеству выполняемой операции | **Знать**: технологию выполнения стачного шва, способы обработки срезов швов.**Уметь**: выполнять стачивание плечевых срезов, обработку срезов швов, ВТО шва, проверять качество работы | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Стачивание боковых срезов лифа | 2 | Практическая работа | Стачивание боковых срезов. Обработка срезов стачного шва на краеобметочной машине или вручную. ВТО шва. Требования к качеству выполняемой операции | **Знать:** технологию выполнения стачного шва, способы обработки срезов швов.**Уметь**: выполнять стачивание боковых срезов, обработку срезов швов, ВТО шва, проверять качество работы | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Обработка борта подбортом | 3 | Практическая работа | Виды подбортов, их назначение. Способы обработки внутренних срезов подбортов. Обработка внутренних срезов подбортов. Соединение борта с подбортом. Проверка качества | **Знать**: способы обработки внутреннего среза подборта**Уметь:** застрочить срезы подбортов, соединить подборт с бортом | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Раскрой и обработка воротника | 3 | Практическая работа | Измерение выреза горловины. Раскрой воротника. Раскрой прокладки в воротник. Обтачивание деталей воротника. Выметывание шва. ВТО воротника. Требования к качеству выполняемой операции | **Знать:** особенности конструкции выбранного фасона воротника, назначение прокладки.**Уметь:** выполнить измерение горловины, раскроить воротник выбранного фасона, обтачать детали воротника, выметать шов, проверить качество выполнения операции | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Соединение воротника с горловиной | 2 | Практическая работа | Вметывание воротника в горловину с совмещением контрольных меток. Соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Отгибание подборта наизнанку. Выметывание шва на участке отворотов. Требование к качеству выполняемой операции. | **Знать**: технологию втачивания воротника в горловину с одновременным притачиванием подборта.**Уметь:** выполнять соединение воротника с горловиной с одновременным притачиванием подбортов | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Обработка рукава | 3 | Практическая работа | Стачивание среза рукава, обработка среза шва на краеобметочной машине. Обработка нижнего среза рукавов выбранным способом (швом вподгибку, окантовочным швом, манжетой т.п.) | **Знать**: способы обработки нижнего среза рукава.**Уметь:** выполнить обработку рукавов | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Стачивание боковых срезов юбки | 2 | Практическая работа | Стачивание боковых срезов юбки. Обработка срезов стачного шва на краеобметочной машине. ВТО шва. Требования к качеству выполняемой операции | **Знать**: технологию выполнения стачного шва, способы обработки срезов швов.**Уметь:** выполнять стачивание боковых срезов юбки, обработку срезов швов, ВТО шва, проверять качество выполнения операции | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Способы соединения лифа с юбкой | 1 | Объяснение нового материала | Способы соединения лифа с юбкой (стачным и накладным швом, со сборками по линии талии и без них) | Различать разные иды соединения лифа с юбкой.**Знать**: технологию выполнения соединения лифа с юбкой | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Соединение лифа с юбкой | 1 | Комбинированный  | Выбор способа соединения лифа с юбкой. Требования к качеству выполняемой операции | Помнить, что выбор способа соединения лифа с юбкой зависит от фасона изделия, ткани.**Уметь:** выполнять соединение лифа с юбкой одним из способов | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Втачивание рукавов в пройму | 1 | Комбинированный  | Прокладывание машинных стежков для сборки по окату рукава. Совмещение контрольных строчек и вметывание рукава в пройму. Втачивание рукава в пройму. Обработка среза шва. Требования к качеству выполняемой операции | **Знать:** технологию втачивания рукава в пройму.**Уметь:** определять левый и правый рукав, втачивать рукав в пройму, проверять качество выполнения операции | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Обработка нижнего среза изделия | 2 | Комбинированный  | Способы обработки нижнего среза платья. Обработка нижнего среза изделия одним из способов. | Помнить, что выбор способа обработки нижнего среза зависит от фасона изделия, ткани.**Уметь:** выбирать способ обработки нижнего среза изделия, выполнить обработку нижнего среза платья выбранным способом | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Обметывание петель | 1 | Практическая работа | Способы обметывания петель (вручную, машинным способом). Разметка мест расположения петель. Обметывание петель одним из способов | **Уметь:** выполнить разметку и обметывание петель | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Пришивание пуговиц | 1 | Практическая работа | Разметка мест пришивания пуговиц. Пришивание пуговиц. | **Уметь**: выполнить разметку мест пришивания пуговиц, пришить пуговицы | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Обработка пояса | 2 | Комбинированный  | Способ обработки пояса (обтачным или накладным швом).Обработка пояса | **Знать:** способы обработки пояса.**Уметь**: выполнить обработку пояса | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
|  | Окончательная обработка изделия | 1 | Практическая работа | Окончательная отделка изделия. Удаление временных строчек. Утюжка готового изделия. Складывание изделия. Оценка качества готового изделия. | **Знать**: правила безопасной работы с утюгом.**Уметь**: выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия | Контроль за действиями.Контроль качества |  |
| **РАЗДЕЛ «ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ» 5ч.)** |
|  | Оборудование отделочного цеха швейной фабрики | 1 | Объяснение нового материала | Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к ВТО.  | **Знать:** оборудование отделочного цеха, его назначение, виды работ, требования к ВТО изделий. | Ответы на вопросы |  |
|  | Правила охраны труда при выполнении ВТО изделий | 2 | Объяснение нового материала | Организация рабочего места при ВТО изделий. Правила безопасной работы | **Знать:** правила безопасной работы при ВТО изделия | Ответы на вопросы |  |
|  | Ознакомление с оборудованием швейной фабрики | 2 | Комбинированный  | Ознакомление с оборудованием отделочного цеха швейной фабрики | **Знать**: оборудование отделочного цеха швейной фабрики | Оформление результатов презентации |  |
| **РАЗДЕЛ «ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» (6 ч.)** |
|  | Кодекс законов о труде | 2 | Объяснение нового материала | Знакомство с Трудовым Кодексом. Основные права и обязанности рабочих и служащих | **Знать**: содержание Трудового Кодекса, основные права и обязанности рабочих и служащих | Ответы на вопросы |  |
|  | Трудовой договор | 2 | Объяснение нового материала | Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. | **Знать:** содержание трудового договора | Ответы на вопросы |  |
|  | Охрана труда | 2 | Объяснение нового материала | Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи | **Знать**: содержание раздела ТК «Охрана труда» | Ответы на вопросы |  |
| **РАЗДЕЛ «САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА» (13ч.)** |
|  | Контрольно-обобщающий урок за I четверть | 2 | Проверочная работа | Проверить знания учащихся по пройденному материалу |  | Контроль за действиями. З-я группа - помощь |  |
|  | Выполнение отдельных операций по пошиву изделия | 11 | Самостоятельная работа | Последовательность выполнения операции | **Уметь:** выполнять операцию по пошиву изделия | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
| **II ЧЕТВЕРТЬ (64ч)** |
| **РАЗДЕЛ «ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ» (2ч.)** |
|  | Вводное занятие | 2 | Урок беседа | План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской | **Знать:** правила безопасной работы в мастерской. | Ответы на вопросы |  |
| **РАЗДЕЛ «ГОТОВЫЕ ВЫКРОЙКИ И ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ В МАСШТАБЕ И В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ» (13ч.)** |
|  | Знакомство с готовыми выкройками | 2 | Объяснение нового материала | Журналы мод. Готовая выкройка: особенности названия деталей и контурных срезов. Виды готовых выкроек  | **Знать**: особенности готовых выкроек | Ответы на вопросы |  |
|  | Обозначения на выкройке | 2 | Объяснение нового материала | Условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе | **Знать:** назначение обозначений на готовой выкройке | Ответы на вопросы |  |
|  | Построение чертежа выкройки в натуральную величину | 3 | Комбинированный  | Построение чертежа выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки. | **Уметь**: выполнять построение чертежа выкройки в натуральную величину на основе уменьшенной выкройки | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Способы перевода готовых выкроек в натуральную величину | 2 | Комбинированный  | Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Выполнение упражнений по переводу выкроек. | **Знать**: способы перевода выкроек в натуральную величину.**Уметь:** переводить выкройку в натуральную величину | Ответы на вопросы. Контроль за действиями |  |
|  | Подгонка выкройки под свой размер | 2 | Комбинированный  | Определение своего размера и выбор выкройки в соответствии с ним. Способы подгонки выкройки на свой размер (уменьшение, увеличение). Выполнение упражнений по подгонке выкройки под свой размер | **Уметь:** определять свой размер, подбирать выкройку в соответствии с ним, подгонять выкройку под свой размер | Ответы на вопросы. Контроль за действиями |  |
|  | Описание фасона изделия | 1 | Урок - беседа | Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке | **Уметь**: описывать изделие по рисунку в журнале мод | Ответы на вопросы |  |
|  | Выбор фасона изделия и анализ выкройки | 1 | Объяснение нового материала | Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа | **Уметь:** выбирать фасон изделия, анализировать выкройку | Ответы на вопросы |  |
| **РАЗДЕЛ «РАСКРОЙ ПО ГОТОВЫМ ВЫКРОЙКАМ ИЛИ ЧЕРТЕЖАМ И ПОШИВ ЛЕГКОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ» (25ч.)** |
|  | Выбор фасона и его анализ | 1 | Комбинированный  | Выбор фасона изделия (платье, блузка, юбка, сарафан и др.). Анализ фасона | **Уметь**: анализировать сложность фасона, соотносить его пошив со своими возможностями | Ответы на вопросы |  |
|  | Перевод выкройки в натуральную величину | 2 | Практическая работа | Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Способы перевода выкройки в натуральную величину. Перевод выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки в соответствии со своими мерками | **Уметь:** перевести выкройку выбранного изделия, подготовить ее к раскрою, анализировать выкройки, проверять выкройку в соответствии со своими мерками | Ответы на вопросы |  |
|  | Подбор ткани, ниток и фурнитуры | 1 | Практическая работа | Подбор ткани, ниток и фурнитуры для изготовления выбранного изделия. Подбор отделки для модели с отделкой. Расчет расхода ткани на изделие с учетом ее ширины | **Уметь:** подбирать ткани, нитки, фурнитуру, отделку, рассчитывать расход ткани с учетом ширины | Ответы на вопросы |  |
|  | Раскрой изделия  | 1 | Практическая работа | Правила подготовки ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования ткани. Раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы. Проверка качества кроя | **Знать**: правила подготовки ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки на ткани.**Уметь:** выполнить раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Подготовка деталей кроя к обработке | 2 | Практическая работа | Подготовка деталей кроя к обработке. Способы перевода контурных линий.Контрольные линии. | **Знать:** способы перевода контурных линий.**Уметь:** подготавливать детали кроя к обработке | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Составление плана пошива изделия | 1 | Комбинированный  | Составление плана пошива выбранного изделия по рисунку | **Уметь**: составить план пошива выбранного изделия | Ответы на вопросы |  |
|  | Пошив и отделка выбранного изделия |  15 | Практическая работа | Последовательность пошива выбранного изделия | **Знать:** последовательность пошива выбранного изделия | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Окончательная отделка изделия | 3 | Практическая работа | Окончательная отделка изделия. Удаление временных строчек. Утюжка готового изделия. Складывание изделия. Оценка качества готового изделия | **Знать:** правила безопасной работы с утюгом.**Уметь:** выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
| **РАЗДЕЛ «ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНОГО ЦЕХА» (16ч.)** |
|  | Универсальные промышленные швейные машины | 2 | Объяснение нового материала | Универсальные промышленные машины: модели 97-класса, 1022-го класса, «Текстима» и др., скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Правила безопасной работы на универсальных промышленных швейных машинах  | **Знать:** виды универсальных швейных машин, их назначение, основные механизмы, правила безопасной работы на них | Ответы на вопросы |  |
|  | Подготовка универсальных швейных машин к работе | 5 | Объяснение нового материала | Подготовка универсальной швейной машины к работе. Заправка нитей в машину. Упражнения в заправке ниток | **Уметь**: подготавливать швейную машину к работе, заправлять верхнюю и нижнюю нити | Контроль за действиями |  |
|  | Выполнение пробных строчек на универсальной швейной машине | 5 | Практическая работа | Строчка на универсальной швейной машине по прямым и закругленным линиям | **Уметь:** выполнять строчку на универсальной швейной машине по прямым и закругленным линиям | Контроль за действиями |  |
|  | Швейные машины автоматы и полуавтоматы |  3 | Объяснение нового материала | Швейные машины – автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение | **Знать**: виды выполняемых работ на швейных машинах – автоматах и полуавтоматах работ | Ответы на вопросы |  |
| **РАЗДЕЛ «САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА» (17ч.)** |
|  | Контрольно-обобщающий урок за II четверть | 2 | Проверочная работа | Проверить знания учащихся по пройденному материалу |  | Контроль за действиями. З-я группа - помощь |  |
|  | Пошив фартука закругленной формы с использованием приспособления | 15 | Самостоятельная работа | Последовательность пошива фартука закругленной формы с использованием приспособления для выполнения окантовочного шва  | **Уметь:**выполнить, пошив фартука закругленной формы с использованием приспособления для выполнения окантовочного шва | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
| **IIIЧЕТВЕРТЬ (82 часов)** |
| **РАЗДЕЛ «ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ» (2 час)** |
|  | Повторный инструктаж по охране труда | 2 | Урок-беседа | План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской | **Знать**: правила безопасной работы в мастерской | Ответы на вопросы |  |
| **РАЗДЕЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВА НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ» (8ч.)** |
|  | Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности | 2 | Объяснение нового материала | Виды производства одежды. Специализация предприятий. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности: разработка модели, изготовление лекал; подготовка ткани к раскрою; раскрой; пошив изделия и его окончательная отделка | **Знать:** виды производства одежды, его основные этапы | Ответы на вопросы |  |
|  | Разработка моделей и конструирование изделий для массового производства | 2 | Объяснение нового материала | Разработка моделей и конструирование изделий для массового производства. Отличия от индивидуального пошива. Профессии «модельер», «конструктор». | **Знать:** особенности разработки моделей и их конструирования, содержание труда модельера, конструктора | Ответы на вопросы |  |
|  | Производственный технологический процесс изготовления одежды | 2 |  Объяснение нового материала | Производственный технологический процесс изготовления одежды. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный, швейный. Основные рабочие профессии швейного производства.  | Иметь представление о производственном технологическом процессе.**Знать**: содержание труда основных рабочих профессий швейного производства | Ответы на вопросы |  |
|  | Организация труда на швейной фабрике | 2 | Объяснение нового материала | Норма времени. Норма выработки. Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи. Разряды по существующей тарифной сетке | Иметь представление о бригадной форме организации труда, нормах времени и выработки, оплате труда.**Уметь:** рассчитывать норму выработки, определять норму времени | Контроль за действиями. Ответы на вопросы |  |
| **РАЗДЕЛ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ» (7ч.)** |
|  | Безопасность труда на швейной фабрике | 2 | Объяснение нового материала | Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи, в других цехах | Иметь представление о законодательстве по охране труда, безопасности труда на швейной фабрике | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Основы электробезопасности | 2 | Объяснение нового материала | Основы электробезопасности | **Знать:** основы электробезопасности | Ответы на вопросы |  |
|  | Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах | 3 | Объяснение нового материала | Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также при ВТО изделий | **Знать:** правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах | Ответы на вопросы |  |
| **РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ПРОСТЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ» (36ч.)** |
|  | Ассортимент простейших изделий фабрики | 1 | Объяснение нового материала | Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства | Иметь представление об ассортименте продукции, выпускаемой швейной фабрикой.**Знать:** свойства ткани, используемой для пошива изделий | Ответы на вопросы |  |
|  | Основные детали изделий, названия срезов | 1 | Объяснение нового материала | Основные детали изделий, названия срезов | **Знать**: названия деталей и контурных срезов простейших изделий, прошиваемых на фабрике | Ответы на вопросы |  |
|  | Виды швов, используемых при пошиве изделий | 3 | Комбинированный  | Виды швов, используемых при пошиве изделий. Технологическая последовательность выполнения швов. Требования к качеству выполняемого шва. Выполнение образцов швов (стачного, двойного, запошивочного, накладного и др.) | **Знать**: технологическую последовательность выполнения швов.**Уметь**: выполнить швы (на образце) | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Последовательность обработки изделий | 2 | Объяснение нового материала | Последовательность обработки изделий (постельное белье, детское белье и др.) | **Знать:** последовательность пошива простейших изделий, выпускаемых фабрикой | Ответы на вопросы |  |
|  | Технические условия на готовые изделия | 1 | Объяснение нового материала | Технические условия на готовые изделия | Иметь представление о технических условиях на готовые изделия | Ответы на вопросы |  |
|  | Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия | 2 | Объяснение нового материала | Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия (постельного белья, детского белья, юбок и др.) | **Знать:** суть пооперационного разделения труда при пошиве изделий.**Уметь**: распределять операции в зависимости от учебных возможностей членов бригады | Ответы на вопросы |  |
|  | Изготовление пробного изделия | 5 | Практическая работа | Изготовление пробного изделия индивидуально. Требования к качеству готового изделия | **Уметь:** изготовить пробное изделие | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Норма выработки и плановые задания | 1 | Объяснение нового материала | Норма времени и норма выработки при пошиве простейшего изделия. Плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных условиях | Иметь представление о норме времени на изготовление изделия, норме выработки и плановом задании | Ответы на вопросы |  |
|  | Изготовление изделия с пооперационным разделением труда | 19 | Практическая работа | Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания | **Уметь**: оценивать качество готовых изделий | Контроль за действиями. Ответы на вопросы |  |
|  | Оценка качества готовых изделий | 1 | Практическая работа | Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания | **Уметь**: оценивать качество готовых изделий | Контроль за действиями. Ответы на вопросы |  |
| **РАЗДЕЛ «ВЫПОЛНЕНИЕ МАШИННОЙ ЗАКРЕПКИ НА КОНЦАХ ШВА У ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБОТАННЫХ НА ОБМЕТОЧНОЙ МАШИНЕ» (4ч.)** |
|  | Универсальная швейная машина, используемая для выполнения машинных закрепок | 1 | Объяснение нового материала | Универсальная швейная машина, используемая для выполнения машинных закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе | **Уметь:** подготовить универсальную швейную машину к работе для выполнения машинных закрепок | Ответы на вопросы. |  |
|  | Пробное выполнение машинной закрепки шва | 3 | Практическая работа | Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок |  | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
| **РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ПРЯМОГО ЦЕЛЬНОКРОЕНОГО ПЛАТЬЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» (47ч.)** |
|  | Работа подготовительного и раскройного цехов. Лекало  | 2 | Объяснение нового материала | Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, материал для изготовления | Иметь представление о работе подготовительного и раскройного цехов, об изготовлении лекал.**Уметь**: выполнять экономную раскладку лекал | Ответы на вопросы.Контроль за действиями. |  |
|  | Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья | 1 | Объяснение нового материала | Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов. Обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия | **Знать:** последовательность пошива прямого цельнокроеного платья | Ответы на вопросы |  |
|  | Раскрой платья | 2 | Практическая работа | Раскрой платья | **Уметь**: выполнить раскрой изделия, проверить качество кроя | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Пошив платья по производственной технологии |  26 | Практическая работа | Пошив платья по производственной технологии. Пошив платья по производственной технологии | **Уметь:**выполнить, пошив платья по производственной технологии | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Контрольно-обобщающий урок за III четверть | 2 | Проверочная работа | Проверить знания учащихся по пройденному материалу Технологические требования к качеству цельнокроеного платья. Оценка готового изделия |  | Контроль за действиями. З-я группа – помощь. |  |
|  | Пошив платья по производственной технологии.Оценка готового изделия. | 14 | Практическая работа. | Технологические требования к качеству цельнокроеного платья. Оценка готового изделия. | **Уметь**: оценить качество готового изделия | Ответы на вопросы |  |
| **VI ЧЕТВЕРТЬ (48часа)** |
| **РАЗДЕЛ «ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ» (2 час)** |
|  | Повторный инструктаж по охране труда | 2 | Урок-беседа | План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской | **Знать**: правила безопасной работы в мастерской | Ответы на вопросы |  |
| **РАЗДЕЛ «НОВЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ШВЕЙНОМ ПРЕДПРИЯТИИ» (8 часов)** |
|  | Ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических | 1 | Объяснение нового материала | Ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды  | **Знать**: ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических, их свойства, сферу применения | Ответы на вопросы |  |
|  | Изучение свойств тканей из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических | 2 | Лабораторная работа | Изучение прорубаемость новых тканей (строчка на машине иглами и нитками разных номеров), влагопроницаемой (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемость, изменений вида и качества при утюжке с разным температурным режимом | **Уметь:** изучать свойства тканей, проводя с ними опыты | Контроль за действиями. Оформление результатов лабораторной работы |  |
|  | Новые ткани с покрытием, пропиткой, из металлизированных нитей | 2 | Объяснение нового материала | Новые ткани с блестящим покрытием, пропиткой, из металлических или металлизированных нитей. Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды | **Знать:** ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, из металлических или металлизированных нитей, их свойства, сферу применения | Ответы на вопросы |  |
|  | Изучение свойств тканей с пропиткой, с блестящим покрытием из металлических или металлизированных нитей | 1 | Лабораторная работа | Изучение прорубаемость новых тканей (строчка на машине иглами и нитками разных номеров), влагопроницаемой, сминаемость, изменения вида и качества при утюжке с разным температурным режимом | **Уметь**: изучать свойства тканей, проводя с ними опыты | Контроль за действиями. Оформление результатов лабораторной работы |  |
|  | Нетканые материалы | 2 | Объяснение нового материала | Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды | **Знать**: нетканые материалы, их свойства, сферу применения | Ответы на вопросы |  |
|  | Изучение свойств нетканых материалов | 1 | Лабораторная работа | Изучение прорубаемость новых тканей (строчка на машине иглами и нитками разных номеров), влагопроницаемой, сминаемость, изменения вида и качества при утюжке с разным температурным режимом | **Уметь**: изучать свойства тканей, проводя с ними опыты | Контроль за действиями. Оформление результатов лабораторной работы |  |
| **РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЮБОК И БРЮК, ПРИМЕНЯЕМАЯ В МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ОДЕЖДЫ» (28ч.)** |
|  | Ассортимент поясных изделий на фабрике | 1 | Объяснение нового материала | Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства.  | Знать: ассортимент поясных изделий на фабрике, ткани для изготовления поясных изделий | Ответы на вопросы |  |
|  | Лекала для раскроя поясных изделий | 2 | Объяснение нового материала | Знакомство с лекалами, используемыми на швейной фабрике для раскроя поясных изделий | **Знать:** названия деталей поясных изделий, контурных срезов, контрольные метки | Ответы на вопросы |  |
|  | Обработка застежки | 2 | Комбинированный  | Выполнение обработки застежки | **Знать:** способы обработки застежки в поясных изделиях.**Уметь:** выполнять обработку застежки | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Новейшая технология обработки пояса | 3 | Комбинированный  | Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов для обработки пояса. Выполнение упражнения по обработке пояса. | **Знать:** новейшую технологию обработки пояса.**Уметь:** выполнить обработку пояса по новейшим технологиям | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Современный способ обработки низа поясного изделия | 2 | Комбинированный  | Современный способ обработки низа поясного изделия. Выполнение обработки низа поясного изделия (на образце) | **Знать:** современный способ обработки низа поясного изделия**Уметь**: выполнить обработку низа поясного изделия (на образце) | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Выбор модели поясного изделия | 1 | Комбинированный  | Выбор модели поясного изделия, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия | **Знать**: правила подбора ткани на изделии.**Уметь**: вносить изменения в выкройку в соответствии с выбранной моделью и своими размерами, особенностями фигуры | Контроль за действиями |  |
|  | Раскрой поясного изделия по готовым лекалам | 1 | Практическая работа | Раскрой поясного изделия по готовым лекалам. Проверка деталей кроя | **Уметь**: выполнить раскрой поясного изделия по готовым лекалам | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Последовательность пошива поясного изделия | 1 | Урок - беседа | Последовательность пошива поясного изделия (юбки, брюк, шорт и др.) уметь: составить последовательность пошива выбранного изделия | **Уметь**: составить последовательность пошива выбранного изделия | Ответы на вопросы |  |
|  | Стачивание вытачек | 2 | Практическая работа | Стачивание вытачек. ВТО шва | **Знать**: технологию выполнения стачного шва.**Уметь**: выполнять стачивание вытачек, ВТО шва, проверять качество выполнения операции | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Стачивание боковых срезов юбки (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов) | 3 | Практическая работа | Стачивание боковых срезов юбки (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. ВТО швов | **Знать**: технологию выполнения стачного шва.**Уметь**: выполнить стачивание боковых срезов юбки (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов) | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Обработка застежки | 2 | Практическая работа | Обработка застежки | **Знать:** способы обработки застежки в поясных изделиях.**Уметь**: выполнять обработку застежки | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью | 3 | Практическая работа | Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. ВТО шва. | **Знать**: технологию обработки кармана и соединения его с основной деталью.**Уметь**: выполнять обработку и соединение кармана с основной деталью | Контроль за действиями.  |  |
|  | Обработка нижнего среза поясного изделия | 2 | Практическая работа | Современный способ обработки нижнего среза поясного изделия. ВТО шва | **Знать:** современный способ обработки нижнего среза поясного изделия.**Уметь:** выбирать способ обработки нижнего среза | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Окончательная отделка изделия. Оценка качества готового изделия | 3 | Практическая работа | Окончательная отделка изделия. Утюжка готового изделия. Складывание изделия. Оценка качества готового изделия | **Знать**: привила безопасной работы с утюгом.**Уметь**: выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия  | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
| **РАЗДЕЛ «ОБРАБОТКА ОКАНТОВОЧНЫМ ШВОМ СРЕЗА МЕЛКОЙ ДЕТАЛИ» (10 ч.)** |
|  | Обработка срезов окантовочным швом | 2 | Урок - повторение | Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва. Подготовка к работе. Заправка окантовки в приспособление. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом. Закругленных срезов мелких деталей | **Знать**: требования к обработке срезов деталей окантовочным швом.**Уметь**: выполнять заправку окантовки в приспособление | Ответы на вопросы |  |
|  | Возможные дефекты при выполнении окантовочного шва | 1 | Объяснение нового материала | Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении, уменьшение ширины окантовочного шва | **Знать:** возможные дефекты при выполнении окантовочного шва | Ответы на вопросы |  |
|  | Выполнение окантовочного шва на прямых срезах | 2 | Практическая работа | Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва | **Уметь**: выполнять окантовочный шов на прямых срезах, контролируя качество | Контроль за действиями. Контроль качества |  |
|  | Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах | 5 | Практическая работа | Проверить знания учащихся по пройденному материалу Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. Контроль качества шва | **Уметь**: выполнять, пошив изделий на универсальных и специальных промышленных швейных машинах без предварительного заметывания**Уметь**: выполнять окантовочный шов на закругленных срезах, контролируя качество | Контроль за действиями. Контроль качества Контроль за действиями. Контроль качества |  |
| **РАЗДЕЛ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ» (10часов)** |
|  | Контрольно-обобщающий урок за IV четверть. | 2 | Проверочная работа. | Последовательность изготовления изделия.  | **Уметь**: выполнять, пошив изделий на универсальных и специальных промышленных швейных машинах без предварительного заметывания | Контроль за действиями. З-я группа - помощь |  |
|  | Изготовление изделий | 8 | Практическая работа | Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на стачивающее – обметочной машине при пошиве легкой одежды | **Уметь**: выполнять, пошив изделий на универсальных и специальных промышленных швейных машинах без предварительного заметывания | Контроль за действиями. Контроль качества  |  |